<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rolf_root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="./xsd/ROLF-Schema.xsd">
  <general>
    <version>4</version>
    <application>TDS Light Data Generator</application>
    <language>9</language>
  </general>
  <manufacturer>
    <name>TRILUX</name>
    <member_id>trl</member_id>
    <checksum>#8&amp;6yDMeRj%7q2VV</checksum>
    <logo>
      <file type="pic">
        <path>tx_logo.png</path>
      </file>
    </logo>
    <family>
      <name lang="de">Eralia</name>
      <name lang="en">Eralia</name>
      <name lang="fr">Eralia</name>
      <name lang="it">Eralia</name>
      <name lang="pl">Eralia</name>
      <name lang="nl">Eralia</name>
      <name lang="es">Eralia</name>
      <fam_desc lang="de">Eralia</fam_desc>
      <fam_desc lang="en">Eralia</fam_desc>
      <fam_desc lang="es">Eralia</fam_desc>
      <fam_desc lang="fr">Eralia</fam_desc>
      <fam_desc lang="it">Eralia</fam_desc>
      <fam_desc lang="nl">Eralia</fam_desc>
      <fam_desc lang="pl">Eralia</fam_desc>
      <url>https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=</url>
      <article type="lum">
        <art_number>9250458</art_number>
        <art_name lang="de">Eralia T RW-IUXW 110-840 ETDS KL 05</art_name>
        <art_name lang="en">Eralia T RW-IUXW 110-840 ETDS KL 05</art_name>
        <art_name lang="it">Eralia T RW-IUXW 110-840 ETDS KL 05</art_name>
        <art_name lang="es">Eralia T RW-IUXW 110-840 ETDS KL 05</art_name>
        <art_name lang="fr">Eralia T RW-IUXW 110-840 ETDS KL 05</art_name>
        <art_name lang="nl">Eralia T RW-IUXW 110-840 ETDS KL 05</art_name>
        <art_name lang="pl">Eralia T RW-IUXW 110-840 ETDS KL 05</art_name>
        <art_desc lang="de">Standleuchte mit direktem und indirektem Lichtstromanteil. Mit PIR-Sensor und Wireless-Steuergerät, ZigBee-Mesh-Netzwerk. Die Bedienung erfolgt über ein im Standprofil flächenbündig eingelassenes Bedienfeld. Mit integriertem Bewegungs- und Tageslichtsensor. Nach 15 Minuten ohne Bewegungserkennung wird die Leuchte ausgeschaltet.  Der Tageslichtsensor ermöglicht bei Aktivierung ein konstantes Helligkeitsniveau im Umfeld der Leuchte. Der Helligkeits-Referenzwert kann mittels Bedienfeld verändert und abgespeichert werden. Ein Drehschalter ermöglicht die Einstellung und Kombination der Lichtmanagement-Betriebsarten (Bewegungs-Sensor Ein/Aus, Tageslichtsensor Ein/Aus). Mit Tischklemme zur Befestigung der Leuchte am Rand einer massiven, tragfähigen Oberfläche mit einer Materialstärke von 20 mm - 75 mm und ca. 100 mm Klemmtiefe. Die Leuchte ist um 180° drehbar. Die Oberfläche des Befestigungsbereiches ist durch Gummipuffer geschützt. Die Lieferung der Leuchte erfolgt zum Schutz der Einzelkomponenten in 2 Packstücken. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) &lt; 19. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 12400 lm, Bemessungsleistung 80 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 155 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra &gt; 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) &lt;= 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Flimmern: Pst LM &lt;= 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM &lt;= 0,4 bei Volllast. Linearer, filigraner Leuchtenkörper. Bestehend aus Leuchtenkopf, Standprofil und Tischklemme. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Oberfläche schwarz beschichtet (ähnlich RAL 9005). Maße des Leuchtenkopfes (L x B x H): 1239 mm x 52 mm, Leuchtenhöhe: 1269 mm. Leuchtenkopf und Standprofil in rechteckiger Ausführung. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 25 °C Gewicht: 4,0 kg. Anschluss mittels flexibler Anschlussleitung. Länge ca. 3000 mm. Schutzkontaktstecker kompatibel mit Steckdosen vom Typ E und Typ F. Steckerausführung: abgewinkelt. Mit elektronischem Betriebsgerät, dimmbar (integriert). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.</art_desc>
        <art_desc lang="en">Free-standing luminaire with direct and indirect luminous flux component. With PIR sensor and wireless control unit, ZigBee mesh network. Operation is via a control panel flush-mounted in the stand profile. With integrated motion and daylight sensor. The luminaire is switched off after 15 minutes without motion detection.  The daylight sensor achieves a constant brightness level surrounding the luminaire when activated. The brightness reference value can be changed and saved using the control panel. A rotary switch enables the setting and combination of light management operating modes (motion sensor on/off, daylight sensor on/off). With table clamp for fixing the luminaire to the edge of a solid, load-bearing surface with material thickness of 20 mm to 75 mm and clamping depth of approx. 100 mm. The luminaire can be rotated through 180°. The surface of the fixing area is protected by a rubber buffer. The luminaire is supplied in two packages to protect the individual components. With symmetric limited wide light distribution. Glare evaluation according to UGR rating (EN 12464-1) &lt; 19. Luminaire luminous flux and light color fixed. Luminaire luminous flux 12400 lm, connected load 80 W, maximum luminous efficiency of luminaire 155 lm/W. Light colour neutral white, correlated colour temperature (CCT) 4000 K, general colour rendering index (CRI) Ra &gt; 80. Colour locus tolerance (initial MacAdam) &lt;= 3 SDCM. Mean rated service life L80 (tq 25 °C) = 50,000 h. The light source is replaceable according to the ecodesign requirements (VO (EU) 2019/2020). Flicker: Pst LM &lt;= 1.0 at full load. Stroboscopic effect: SVM &lt;= 0.4 at full load. Linear, filigree luminaire body. Consists of luminaire head, stand profile and table clamp. Made of aluminium, powder-coated. Surface coated black (similar to RAL 9005). Dimensions of luminaire head (L x W x H): 1239 mm x 52 mm, luminaire height: 1269 mm. Luminaire head and stand profile in rectangular design. Permissible ambient temperature (ta): 25 °C Weight: 4,0 kg. Connection via flexible connection cable. Length approx. 3000 mm. Safety plug compatible with type E and type F sockets. Plug version: angled. With electronic control gear unit, dimmable (integrated). The control gear unit is replaceable in accordance with the ecodesign requirements (VO (EU) 2019/2020). The luminaire complies with the fundamental requirements of applicable EU regulations and product safety legislation and bears the CE symbol.</art_desc>
        <art_desc lang="es">Luminaria de pie con componente directo e indirecto del flujo luminoso. Con sensor PIR y dispositivo de mando Wireless, red ZigBee Mesh. El control se realiza a través de un panel de control insertado al ras en el perfil de soporte. Con sensor de movimiento y de luz diurna integrado. La luz se apaga tras 15 minutos sin detección de movimiento.  Al activarlo, el sensor de luz diurna permite un nivel de luminancia constante en el entorno de la luminaria. El valor de referencia para la luminosidad puede modificarse y guardarse a través del panel de control. El interruptor giratorio permite el ajuste y la combinación de los modos de funcionamiento del sistema de gestión de la iluminación (sensor de movimiento encendido/apagado, sensor de luz diurna encendido/apagado). Con mordaza de mesa para la fijación de la luminaria en el borde de una superficie masiva y firme con un grosor de material de entre 20 y 75 mm con una profundidad de agarre de aproximadamente 100 mm. La luminaria se puede girar 180°. La superficie del área de fijación está protegida con amortiguadores de goma. Para proteger los componentes individuales, se suministra en 2 paquetes. Con una distribución simétrica y, parcialmente, extensiva de las intensidades luminosas. Índice de deslumbramiento unificado según la clasificación UGR (EN 12464-1) &lt;= 19. El flujo luminoso y el color de la luz son fijos. Flujo luminoso de las luminarias 12400 lm, potencia conectada 80 W, rendimiento luminoso maxima de la luminaria 155 lm/W. Color de luz color blanco neutro, temperatura del color (CCT) 4000 K, indice de reproducción cromática general (CRI) Ra &gt; 80. Tolerancia de color (inicialmente MacAdam) &lt;= 3 SDCM. Vida útil nominal media L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. La fuente de luz puede ser sustituida acorde con los requisitos del diseño ecológico (VO (UE) 2019/2020). Centelleo: Pst LM &lt;= 1,0 con carga completa. Efecto estroboscópico: SVM &lt;= 0,4 con carga completa. Cuerpo de luminaria lineal y filigrano. compuesto de cabeza de luminaria, perfil de soporte y mordaza de mesa. De aluminio, lacado en polvo. Superficie recubierta de color negro (similar a RAL 9005). Dimensiones de la cabeza de luminaria (L x A x A): 1239 mm x 52 mm, altura de la luminaria: 1269 mm. Cabeza de luminaria y perfil de soporte en versión rectangular. Temperatura ambiental admisible de entre (ta): 25 °C Peso de: 4,0 kg. Conexión a través de un cable de conexión flexible. Longitud aprox. 3000 mm. Conector Schuko compatible con cajas de enchufe del tipo E y F.. Tipo de conector: angulado. Con equipamiento eléctrico, regulable (integrado). El equipamiento eléctrico puede sustituirse según los requisitos del diseño ecológico (VO (EU) 2019/2020). El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.</art_desc>
        <art_desc lang="fr">Luminaire sur pied avec composante directe et indirecte du flux lumineux. Avec capteur PIR et dispositif de commande sans fil, réseau maillé ZigBee. s?effectue via un panneau de commande intégré à fleur dans le profilé de support.. Avec capteur de mouvement et de lumière du jour intégré. Après 15 minutes sans détection de mouvement, le luminaire s'éteint.  S?il est activé, le capteur de lumière du jour permet de disposer d?un niveau de luminosité constant autour du luminaire. La valeur de référence de la luminosité peut être modifiée et enregistrée à l?aide du panneau de commande.. Un commutateur rotatif permet le réglage et la combinaison des modes de gestion de l?éclairage (détecteur de mouvement marche/arrêt, capteur de lumière du jour marche/arrêt). Avec étau de table pour fixer le luminaire au bord d'une surface solide et porteuse d'une épaisseur de matériau de 20 mm à 75 mm et d'une profondeur de fixation d'environ 100 mm. Le luminaire est orientable à 180 °. La surface de la zone de fixation est protégée par des tampons en caoutchouc. Le luminaire est livré en 2 colis afin de protéger les différents composants.. À répartition symétrique limitée et extensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) &lt; 19. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 12400 lm, puissance raccordée 80 W, rendement lumineux maximale du luminaire 155 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra &gt; 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) &lt;= 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Scintillement : Pst LM &lt;= 1,0 à pleine charge. Effet stroboscopique : SVM &lt;= 0,4 à pleine charge. Corps du luminaire linéaire et élancé. Composé d?une tête de luminaire, d?un profilé de support et d?un étau de table. En aluminium, revêtement poudre. Surface à revêtement noir (similaire à RAL 9005). Dimensions de la tête de luminaire (L x l x H): 1239 mm x 52 mm, hauteur du luminaire: 1269 mm. Tête de luminaire et profilé de support en version rectangulaire. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Poids: 4,0 kg. Raccordement au moyen d?un câble d?alimentation flexible. Longueur env. 3000 mm. Fiche avec contact de protection compatible avec des prises de courant de type E et de type F. Modèle de connecteur : Coudé. Avec appareillage électronique, gradable (intégré). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.</art_desc>
        <art_desc lang="it">Piantana con componente di flusso luminoso diretto e indiretto. Con sensore PIR e unità di controllo wireless, rete Mesh ZigBee. Il funzionamento avviene tramite un pannello di comando incassato a filo nello stelo.. Con sensore di movimento e di luce diurna integrato. La luce si spegne dopo 15 minuti in assenza di rilevamento del movimento..  Il sensore della luce diurna permette, se attivato, un livello di luminosità costante nell'ambiente intorno all'apparecchio. Il valore di riferimento della luminosità può essere modificato e salvato tramite il pannello di controllo. Un interruttore rotante consente di impostare e combinare le modalità operative di gestione della luce (attivazione/disattivazione del sensore di movimento, attivazione/disattivazione del sensore di luce diurna). Con morsetto per fissaggio dell'apparecchio al bordo di un piano in grado di sostenerlo, realizzato con un materiale spesso 20 - 75 mm e con una profondità di fissaggio di circa 100 mm. L'apparecchio è girevole di 180°. La superficie dell'area di fissaggio è protetta da un tampone di gomma. L?apparecchio viene fornito in 2 confezioni per proteggere i singoli componenti. Con distribuzione della luce a fascio limitatamente largo simmetrico. Valutazione abbagliamento secondo classificazione UGR &lt; 19 (EN 12464-1). Il flusso luminoso e il colore della luce dell'apparecchio sono fissi. Flusso luminoso apparecchio 12400 lm, potenza assorbita 80 W, efficienza luminosa massima dell'apparecchio 155 lm/W. Colore della luce bianco neutro, temperatura del colore (CCT) 4000 K, indice di resa cromatica generale (CRI) Ra &gt; 80. Tolleranza cromatica (iniziale MacAdam) &lt;= 3 SDCM. Durata utile di riferimento media L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. La sorgente luminosa è intercambiabile conformemente ai requisiti previsti dal regolamento europeo Ecodesign (2019/2020). Sfarfallio: Pst LM &lt;= 1,0 a pieno carico. Effetto stroboscopico: SVM &lt;= 0,4 a pieno carico. Corpo dell'apparecchio lineare e filigrano. Composto da testata apparecchio, stelo e morsetto da tavolo. In alluminio, verniciato a polvere. Superficie verniciata in nero (simile RAL 9005). Dimensioni della testata apparecchio (L x P x H): 1239 mm x 52 mm, altezza apparecchio: 1269 mm. Testata apparecchio e stelo con design rettangolare. Temperatura ambiente ammessa (ta): 25 °C Peso: 4,0 kg. Allacciamento mediante cavo flessibile. Lunghezza circa 3000 mm. Connettore Schuko compatibile con prese tipo E e tipo F. Versione connettore maschio: angolato. Con alimentatore elettronico, dimmerabile (integrato). L'alimentatore è intercambiabile conformemente ai requisiti previsti dal regolamento europeo Ecodesign (2019/2020). L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE.</art_desc>
        <art_desc lang="nl">Staande armatuur met directe en indirecte component. Met PIR-sensor en Wireless-stuurapparaat, ZigBee-mesh-netwerk. De bediening gebeurt via een bedieningspaneel dat vlak verzonken is in het standprofiel. Met geïntegreerde bewegings- en daglichtsensor. De armatuur wordt na 15 minuten uitgeschakeld zonder bewegingsdetectie.  De daglichtsensor maakt het mogelijk de verlichtingssterkte in de omgeving van de armatuur constant te houden wanneer de armatuur ingeschakeld is. De referentiewaarde van de helderheid kan door middel van een bedieningspaneel gewijzigd en opgeslagen worden. Een draaischakelaar maakt het mogelijk lichtmanagementbedrijfsmodi in te stellen en te combineren (bewegingssensor aan/uit, daglichtsensor aan/uit). Met een tafelklem om de armatuur te bevestigen op de rand van een massief, draagkrachtig oppervlak met een materiaaldikte van 20 tot 75 mm en ca. 100 mm klemdiepte. De armatuur is 180° draaibaar. Het oppervlak van de bevestigingszone wordt beschermd door aanslagrubber. De armatuur wordt geleverd in 2 verpakkingen ter bescherming van de individuele componenten. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR &lt; 19. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 12400 lm, aansluitvermogen 80 W, maximale lichtrendement van de armatuur 155 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra &gt; 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) &lt;= 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Knipperen: Pst LM &lt;= 1,0 bij volledige belasting. Stroboscoopeffect: SVM &lt;= 0,4 bij volledige belasting. Lineaire, filigrane armatuurbehuizing. Bestaande uit armatuurhoofd, standprofiel en tafelklem. Uit aluminium, gepoederlakt. Oppervlak zwart (vergelijkbaar met RAL 9005). Afmetingen van het armatuurhoofd (L x B x H): 1239 mm x 52 mm, armatuurhoogte: 1269 mm. Armatuurhoofd en standprofiel in rechthoekige uitvoering. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): 25 °C Gewicht: 4,0 kg. Aansluiting door middel van een flexibele aansluitkabel. Lengte ca. 3000 mm. Geaarde stekker compatibel met contactdozen van het type E en F. Stekkeruitvoering: omgebogen. Met elektronisch voorschakelapparaat, dimbaar (geïntegreerd). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.</art_desc>
        <art_desc lang="pl">Oprawa pod?ogowa z bezpo?rednim i po?rednim rozsy?em ?wiat?a. Z czujnikiem PIR i sterownikiem bezprzewodowym, sie? kratowa ZigBee. Obs?uga odbywa si? za pomoc? wbudowanego na p?asko panelu w stojaku. Zintegrowany czujnik ruchu i ?wiat?a dziennego. O?wietlenie wy??cza si? po 15 minutach bez wykrycia ruchu.  Po w??czeniu czujnik ?wiat?a dziennego zapewnia sta?y poziom jasno?ci w otoczeniu oprawy. Warto?? odniesienia jasno?ci mo?na zmieni? i zapisa? na panelu. Prze??cznik obrotowy umo?liwia ustawianie i kombinacj? trybów sterowania o?wietleniem (w??czanie i wy??czanie czujnika ruchu i czujnika ?wiat?a dziennego). Z zaciskiem do zamocowania oprawy na kraw?dzi solidnej powierzchni no?nej o grubo?ci od 20 mm do 75 mm i g??boko?ci zaciskania ok. 100 mm. Oprawa jest obracana o 180°. Powierzchnia obszaru mocuj?cego jest chroniona gumowym buforem. W celu ochrony poszczególnych komponentów oprawa o?wietleniowa jest dostarczana w 2 opakowaniach. Z symetrycznym, ograniczenie szerokim rozsy?em ?wiat?a. Wska?nik ol?nienia zgodnie z klasyfikacj? UGR (EN 12464-1) &lt; 19. Strumie? ?wietlny oprawy i barwa ?wiat?a s? sta?e. Strumie? ?wietlny oprawy 12400 lm, pobór mocy 80 W, maksymalna skuteczno?? ?wietlna oprawy 155 lm/W. Barwa ?wiat?a bia?a neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogólny wska?nik oddawania barw (CRI) Ra &gt; 80. Tolerancja barwowa (initial MacAdam) &lt;= 3 SDCM. ?redni okres trwa?o?ci znamionowej L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. ?ród?o ?wiat?a jest wymiennE zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporz?dzenie (UE) 2019/2020). Migotanie: Pst LM &lt;= 1,0 przy pe?nym obci??eniu. Efekt stroboskopowy: SVM &lt;= 0,4 przy pe?nym obci??eniu. Liniowy, filigranowy korpus oprawy. Sk?adaj?ca si? z korpusu oprawy, stojaka i zacisku sto?owego. Z aluminium, lakierowane proszkowo. Powierzchnia lakierowana na czarno (podobny do RAL 9005). Wymiary korpusu oprawy (d?. x szer. x wys.): 1239 mm x 52 mm, wysoko?? oprawy: 1269 mm. Korpus oprawy i stojak w wersji prostok?tnej. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): 25 °C Masa: 4,0 kg. Przy??cze za pomoc? elastycznego przewodu pod??czeniowego. D?ugo?? ok. 3000 mm. Wtyczka ze stykiem ochronnym kompatybilna z gniazdami typu E i typu F. Wersja wtykowa: k?towy. Z elektronicznym urz?dzeniem steruj?cym, ?ciemnialnym (wbudowanym). Zasilacz jest wymienny zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporz?dzenie (UE) 2019/2020). Produkt spe?nia podstawowe wymogi odno?nych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpiecze?stwie produktów i posiada oznaczenie CE.</art_desc>
        <variants/>
        <prod_group_id>13</prod_group_id>
        <file type="geo">
          <path>geo.xml</path>
        </file>
        <article type="lum">
          <art_number>LEO</art_number>
          <art_name lang="de">LEO</art_name>
          <art_name lang="en">LEO</art_name>
          <art_name lang="it">LEO</art_name>
          <art_name lang="es">LEO</art_name>
          <art_name lang="fr">LEO</art_name>
          <art_name lang="nl">LEO</art_name>
          <art_name lang="pl">LEO</art_name>
          <variants>
            <variant active="1">
              <var_number>1</var_number>
              <var_name lang="de">Eralia T RW-IUXW 110-840 ETDS KL 05</var_name>
              <var_name lang="en">Eralia T RW-IUXW 110-840 ETDS KL 05</var_name>
              <var_name lang="it">Eralia T RW-IUXW 110-840 ETDS KL 05</var_name>
              <var_name lang="es">Eralia T RW-IUXW 110-840 ETDS KL 05</var_name>
              <var_name lang="fr">Eralia T RW-IUXW 110-840 ETDS KL 05</var_name>
              <var_name lang="nl">Eralia T RW-IUXW 110-840 ETDS KL 05</var_name>
              <var_name lang="pl">Eralia T RW-IUXW 110-840 ETDS KL 05</var_name>
              <file type="lvk">
                <path>ERALIA_T_RW-IUXW_110-840_ETDS_KL_05.LDT</path>
              </file>
              <file type="pic">
                <path>Eralia_T_KL_ETDS_05.png</path>
              </file>
              <file type="cad">
                <path>MS_Eralia_T.png</path>
              </file>
              <dimensions>
                <dim_y>52</dim_y>
                <dim_x>1203</dim_x>
                <dim_z>36</dim_z>
                <lum_y>42</lum_y>
                <lum_x>800</lum_x>
                <lum_z_c0>0</lum_z_c0>
                <lum_z_c90>0</lum_z_c90>
                <lum_z_c180>0</lum_z_c180>
                <lum_z_c270>0</lum_z_c270>
              </dimensions>
              <electric>
                <equipment style="fixed">
                  <lampgroup lang="de">LED</lampgroup>
                  <lampgroup lang="en">LED</lampgroup>
                  <lampgroup lang="it">LED</lampgroup>
                  <lampgroup lang="es">LED</lampgroup>
                  <lampgroup lang="fr">LED</lampgroup>
                  <lampgroup lang="nl">LED</lampgroup>
                  <lampgroup lang="pl">LED</lampgroup>
                  <main_type>13</main_type>
                  <ballast>
                    <ballast_name lang="de">EDS</ballast_name>
                    <ballast_name lang="en">EDS</ballast_name>
                    <ballast_name lang="it">EDS</ballast_name>
                    <ballast_name lang="es">EDS</ballast_name>
                    <ballast_name lang="fr">EDS</ballast_name>
                    <ballast_name lang="nl">EDS</ballast_name>
                    <ballast_name lang="pl">EDS</ballast_name>
                  </ballast>
                  <systemload>80</systemload>
                  <systemflux>12400</systemflux>
                  <color_temp>4000</color_temp>
                  <cri>80</cri>
                </equipment>
              </electric>
            </variant>
          </variants>
          <geometry_link>LEO</geometry_link>
        </article>
      </article>
      <file type="pic">
        <path>ERALIA.png</path>
      </file>
    </family>
  </manufacturer>
</rolf_root>