<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rolf_root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="./xsd/ROLF-Schema.xsd">
  <general>
    <version>4</version>
    <application>TDS Light Data Generator</application>
    <language>9</language>
  </general>
  <manufacturer>
    <name>TRILUX</name>
    <member_id>trl</member_id>
    <checksum>#8&amp;6yDMeRj%7q2VV</checksum>
    <logo>
      <file type="pic">
        <path>tx_logo.png</path>
      </file>
    </logo>
    <family>
      <name lang="de">98...</name>
      <name lang="en">98...</name>
      <name lang="fr">98...</name>
      <name lang="it">98...</name>
      <name lang="pl">98...</name>
      <name lang="nl">98...</name>
      <name lang="es">98...</name>
      <fam_desc lang="de">9871</fam_desc>
      <fam_desc lang="en">9871</fam_desc>
      <fam_desc lang="es">9871</fam_desc>
      <fam_desc lang="fr">9871</fam_desc>
      <fam_desc lang="it">9871</fam_desc>
      <fam_desc lang="nl">9871</fam_desc>
      <fam_desc lang="pl">9871</fam_desc>
      <url>https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=</url>
      <article type="lum">
        <art_number>6729740</art_number>
        <art_name lang="de">9871 AB2L-LR/3800-740 4G1S</art_name>
        <art_name lang="en">9871 AB2L-LR/3800-740 4G1S</art_name>
        <art_name lang="it">9871 AB2L-LR/3800-740 4G1S</art_name>
        <art_name lang="es">9871 AB2L-LR/3800-740 4G1S</art_name>
        <art_name lang="fr">9871 AB2L-LR/3800-740 4G1S</art_name>
        <art_name lang="nl">9871 AB2L-LR/3800-740 4G1S</art_name>
        <art_name lang="pl">9871 AB2L-LR/3800-740 4G1S</art_name>
        <art_desc lang="de">Dekorative LED-Klassik-Kegelleuchte für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %.  Mastzopf Ø 76 mm. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet. Passender Mast auf Anfrage. Lichtpunkthöhe max. 6000 mm. Maximale Montagehöhe: 6000 mm.  Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgeführt. Leuchtenoptik bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbeständigen Linsensystemen. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Der nachträgliche Einbau einer rückseitigen / seitlichen Abschirmung ist als separat zu bestellendes Zubehör möglich. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt, mit Lichtstromkonstanthaltung am Ende der Lebensdauer (CLO). LED-System bestehend aus 4 LED-Modulen. Bemessungslichtstrom 3800 lm, Bemessungsleistung 30 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 127 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra &gt; 70. Farborttoleranz (initial MacAdam) &lt;= 5 SDCM. Weitere LED-Lichtfarben auf Anfrage verfügbar. Mittlere Bemessungslebensdauer LCLO (tq 25 °C) = 100.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Ausführungen mit 3-Stufen-Schalter zur Einstellung unterschiedlicher Lichtströme auf Anfrage. Flimmern: Pst LM &lt;= 1,0 bei Volllast. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, Leuchtendach aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochwetterfest pulverbeschichtet. Farbe Leuchtenkörper und Leuchtendach außen tiefschwarz, ähnlich RAL 9005. Leuchtendach innen weiß pulverbeschichtet. Seewetter geeignete Beschichtung auf Anfrage. Abschlusszylinder aus hochschlagzähem PMMA, klar. Leuchtenabdeckung in selbstarretierende Service-Position hochschiebbar. Mast auf Anfrage erhältlich. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP23, Schutzart Lampenraum: IP65. Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK04. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 25 °C Windangriffsfläche Fw = 0,470 m2. Gewicht: 10,9 kg. Werkseitig angeschlossene Anschlussleitung. Mit isoliertem Stützpunkt für den Erdleiter. Länge der Anschlussleitung: 6,0 m. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Mit angeschlossener, 6000 mm langer Zuleitung. Mit isoliertem Stützpunkt für den Erdleiter. Elektroblock mit allen elektrischen Komponenten werkzeuglos austauschbar. Stoßspannungsfestigkeit Differential Mode / Common Mode: 6 kV / 10 kV. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.</art_desc>
        <art_desc lang="en">Decorative LED classic conical lantern for post-top mounting. With an intelligent label for quick access to luminaire information by means of QR code. With power reduction via control circuit. Switching off a control circuit causes the luminaire luminous flux to be set to 50%.  Post spigot Ø 76 mm. Also suitable for mounting to posts with spigot Ø 60 mm via reduction pieces to be ordered separately. Matching post on request. Mounting height max. 6000 mm. Max. mounting height: 6000 mm.  Optical system with Multi-Lens Technology. Luminaire optic consists of highly efficient, UV and temperature-resistant lens systems. With asymmetric wide light distribution. Retrofitting a rear / side shield is possible as an accessory to be ordered separately. Luminaire luminous flux and light color fixed, with luminous flux stabilization at end of life (CLO). LED system consisting of 4 LED modules. Luminaire luminous flux 3800 lm, connected load 30 W, maximum luminous efficiency of luminaire 127 lm/W. Light colour neutral white, correlated colour temperature (CCT) 4000 K, general colour rendering index (CRI) Ra &gt; 70. Colour locus tolerance (initial MacAdam) &lt;= 5 SDCM. Further LED light colours available on request. Mean rated service life LCLO (tq 25 °C) = 100,000 h. The light source is replaceable according to the ecodesign requirements (VO (EU) 2019/2020). Versions with 3-level switch for adjusting various luminous flux options on request. Flicker: Pst LM &lt;= 1.0 at full load. Luminaire body of die-cast aluminium, luminaire canopy of corrosion-resistant aluminium, powder-coated highly weather resistant. Colour of outer luminaire body and luminaire top deep black, similar to RAL 9005. Luminaire top white powder-coated on inside. Sea weather-suitable coating on request. Cylindrical cover of impact-resistant PMMA, clear. Luminaire cover in lock-in service position can be pushed upwards. Mast available upon request. Safety class (EN 61140): II, protection rating (DIN EN 60529): IP23, Protection rating of lamp compartment: IP65. impact resistance level in accordance with IEC 62262: IK04. Permissible ambient temperature (ta): 25 °C Windage area Fw = 0,470 m2. Weight: 10,9 kg. Factory-fitted connection cable. With insulated terminal point for earth conductor. Length of connection cable: 6.0 m. With electronic control gear unit, switchable The control gear unit is replaceable in accordance with the ecodesign requirements (VO (EU) 2019/2020). With connected 6,000 mm connection cable. With insulated terminal point for earth conductor. Electrical block contains all electric components, can be replaced without tools. Surge voltage resistance Differential Mode / Common Mode: 6 kV / 10 kV. The luminaire complies with the fundamental requirements of applicable EU regulations and product safety legislation and bears the CE symbol. The luminaire is also ENEC-certified by an independent testing authority. Luminaire available for 10 years, spare parts (LED module, control gear unit, optical system) for 15 years from date of invoice, subject to reasonable modifications in the interests of progress.</art_desc>
        <art_desc lang="es">Clásica luminaria LED cónica decorativa para un montaje superpuesto en mástiles. Con una etiqueta inteligente para la consulta rápida de la información de la luminaria a través del código QR. Con reducción de potencia a través de la fase de control. La desconexión de una fase de control reduce el flujo luminoso de las luminarias al 50 %.  Cima de poste Ø 76 mm. Utilizando tubos de reducción a pedir por separado, también apto para el montaje en mástiles con cimas de poste de Ø 60 mm. Mástil adecuado a petición. Altura del punto de luz máx. 6000 mm. Máx. altura de montaje: 6000 mm.  Sistema óptico equipado con tecnología Multi-Lens (MLT). Óptica de la luminaria compuesta por unos sistemas de lentes altamente eficientes y resistentes a la radiación ultravioleta y al calor. Con una distribución extensiva y asimétrica de las intensidades luminosas. Es posible un montaje posterior del apantallamiento trasero/lateral con un accesorio a pedir por separado. Flujo luminoso y color de la luz fijos, con estabilización del flujo luminoso al final de la vida útil (CLO). Sistema LED compuesto por 4 módulos LED. Flujo luminoso de las luminarias 3800 lm, potencia conectada 30 W, rendimiento luminoso maxima de la luminaria 127 lm/W. Color de luz color blanco neutro, temperatura del color (CCT) 4000 K, indice de reproducción cromática general (CRI) Ra &gt; 70. Tolerancia de color (inicialmente MacAdam) &lt;= 5 SDCM. Otros colores de luz LED disponibles bajo pedido. Vida útil nominal media LCLO (tq 25 °C) = 100.000 h. La fuente de luz puede ser sustituida acorde con los requisitos del diseño ecológico (VO (UE) 2019/2020). Versiones con interruptor de 3 niveles para el ajuste de diferentes flujos luminosos bajo solicitud. Centelleo: Pst LM &lt;= 1,0 con carga completa. Cuerpo de luminaria fabricado en aluminio colado a presión, techo de luminaria de aluminio anticorrosivo, altamente resistente a la intemperie, lacado en polvo. Exterior del cuerpo de luminaria y del techo de luminaria de color negro oscuro, similar a RAL 9005. Interior del techo de luminaria de color blanco, lacado en polvo. A petición, con un recubrimiento apto para el uso marino. Cilindro terminal fabricado en PMMA altamente resistente al impacto, transparente. Recubrimiento de luminarias deslizable hacia arriba hasta que encaje en la posición de servicio . Mástil disponible a petición . Clase de protección (EN 61140): II, grado de protección (DIN EN 60529): IP23, Grado de protección del compartimiento de la lámpara: IP65. grado de la resistencia al impacto según IEC 62262: IK04. Temperatura ambiental admisible de entre (ta): 25 °C Superficie atacada por el viento Fw = 0,470 m2. Peso de: 10,9 kg. Cable de conexión conectado de fábrica. Con punto de soporte aislado para la toma de tierra. Longitud del cable de conexión: 6,0 m. Con equipamiento eléctrico, conmutable El equipamiento eléctrico puede sustituirse según los requisitos del diseño ecológico (VO (EU) 2019/2020). Con cable de alimentación conectado, 6.000 mm de largo. Con punto de soporte aislado para la toma de tierra. Bloque eléctrico con todos los componentes eléctricos, sustituibles sin necesidad de herramientas. Resistencia a la tensión transitoria modo diferencial / modo común: 6 kV / 10 kV. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE. Además, la luminaria dispone de la certificación ENEC otorgada por un organismo de auditoría independiente. La luminaria estará disponible durante 10 años, y las piezas de recambio (módulo LED, equipamiento eléctrico y sistema óptico) durante 15 años a partir de la fecha de la factura, reservándonos el derecho a modificaciones aceptables que sirvan para el progreso.</art_desc>
        <art_desc lang="fr">Luminaire LED conique classique décoratif pour montage sur mât droit. Avec label intelligent permettant de consulter rapidement les informations sur les luminaires via code QR. Avec réduction de la puissance via la phase de commande. La désactivation d'une phase de commande entraîne un réglage du flux lumineux du luminaire à 50 %.  Tête du mât Ø 76 mm. Convenant également à un montage sur des mâts à tête Ø 60 mm, au moyen des adaptateurs de réduction à commander séparément. Mât adapté sur demande. Hauteur utile maximum 6000 mm. Hauteur de montage max.: 6000 mm.  Système optique réalisé en technologie Multi Lens. Optique du luminaire composée d?un système de lentilles hautement efficace, résistant aux UV et aux températures extrêmes. À répartition asymétrique extensive des intensités lumineuses. Le montage ultérieur d'un blindage arrière / latéral est possible en tant qu'accessoire à commander séparément. Flux lumineux du luminaire et couleur de lumière fixes, avec maintien du flux lumineux en fin de vie (CLO). Système LED comprenant 4 modules LED. Flux lumineux du luminaire 3800 lm, puissance raccordée 30 W, rendement lumineux maximale du luminaire 127 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra &gt; 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) &lt;= 5 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne LCLO (tq 25 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Sur demande : versions dotées d?un interrupteur trois positions pour le réglage de différents flux lumineux. Scintillement : Pst LM &lt;= 1,0 à pleine charge. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression, toit de luminaire en aluminium résistant à la corrosion, haute résistance aux intempéries, revêtement poudré. Couleur extérieure du corps et du toit de luminaire : noir profond analogue à RAL 9005. Toit du luminaire, blanc à l?intérieur, revêtement poudré. Revêtement convenant à un climat maritime, sur demande. Cylindre de fermeture en PMMA à haute résistante aux chocs, clair. Recouvrement de luminaire pouvant être glissé vers le haut dans une position de service autobloquante. Mât disponible sur demande. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP23, Indice de protection du compartiment de la lampe: IP65. degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK04. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Surface exposée au vent Fw = 0,470 m2. Poids: 10,9 kg. Câble de connexion raccordé en usine. Avec point d?appui isolé pour le fil de terre. Longueur du câble d?alimentation: 6,0 m. Avec appareillage électronique, commutable L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Avec câble d?alimentation raccordé de 6 000 mm. Avec point d?appui isolé pour le fil de terre. Bloc électrique avec tous ses composants électriques, remplaçables sans outil. Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 6 kV / 10 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant. Le luminaire est disponible pendant 10 ans, les pièces de rechange (module LED, appareillage, système optique) sont disponibles pendant 15 ans après la date de facturation, sous réserve de modifications en vue d'améliorer nos produits.</art_desc>
        <art_desc lang="it">Apparecchio a cono classico decorativo a LED per montaggio su palo dritto. Con etichetta intelligente per la rapida consultazione di informazioni sull'apparecchio mediante codice QR. Con riduzione di potenza tramite fase di comando. Al disinserimento di una fase di comando il flusso luminoso dell'apparecchio passa al 50% del totale.  Imbocco palo Ø 76 mm. Grazie a riduttori da ordinare separatamente, adatto anche al montaggio su pali con imbocco Ø 60 mm. Palo adatto su richiesta. Altezza dei punti luminosi mass. 6000 mm. Altezza massima di montaggio: 6000 mm.  Sistema ottico in versione Multi Lens Technology (MLT). Ottica apparecchio costituita da efficientissimi sistemi a lenti resistenti agli UV e alle temperature. Con distribuzione della luce a fascio largo asimmetrico. L'incasso a posteriori di una schermatura posteriore / laterale è possibile come accessorio da ordinare separatamente. Flusso luminoso e colore della luce fissi, con stabilizzazione del flusso luminoso a fine vita (CLO). Sistema a LED costituito da 4 moduli LED. Flusso luminoso apparecchio 3800 lm, potenza assorbita 30 W, efficienza luminosa massima dell'apparecchio 127 lm/W. Colore della luce bianco neutro, temperatura del colore (CCT) 4000 K, indice di resa cromatica generale (CRI) Ra &gt; 70. Tolleranza cromatica (iniziale MacAdam) &lt;= 5 SDCM. Altri colori di luce LED disponibili su richiesta. Durata utile di riferimento media LCLO (tq 25 °C) = 100.000 h. La sorgente luminosa è intercambiabile conformemente ai requisiti previsti dal regolamento europeo Ecodesign (2019/2020). Modelli con interruttori a 3 livelli per l'installazione di svariati flussi d'illuminazione a richiesta. Sfarfallio: Pst LM &lt;= 1,0 a pieno carico. Corpo apparecchio in pressofusione di alluminio, copertura dell'apparecchio in alluminio resistente alla corrosione, rivestito con vernice a polvere ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Colore corpo e copertura apparecchio esternamente in nero carbone, simile RAL 9005. Copertura dell'apparecchio internamente in bianco, rivestita con vernice a polvere. Rivestimento adatto a clima marino su richiesta. Cilindro di chiusura in PMMA altamente antiurto, trasparente. Diffusore sollevabile a scorrimento in posizione di manutenzione autobloccante. Albero disponibile su richiesta. Classe di isolamento (EN 61140): II, grado di protezione (DIN EN 60529): IP23, Grado di protezione vano lampada: IP65. grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK04. Temperatura ambiente ammessa (ta): 25 °C Superficie esposta al vento Fw = 0,470 m2. Peso: 10,9 kg. Cavo di allacciamento già collegato in fabbrica. Con punto di appoggio isolato per conduttore di terra. Lunghezza della linea di collegamento: 6,0 m. Con alimentatore elettronico, commutabile L'alimentatore è intercambiabile conformemente ai requisiti previsti dal regolamento europeo Ecodesign (2019/2020). Con cavo di alimentazione allacciato, lunghezza 6000 mm. Con punto di appoggio isolato per conduttore di terra. Blocco elettrico con tutti i componenti elettrici sostituibile senza l'uso di attrezzi. Resistenza alle sovratensioni Differential Mode / Common Mode: 6 kV / 10 kV. L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. L'apparecchio è anche certificato da un organismo indipendente ENEC. Apparecchio disponibile per 10 anni, ricambi (modulo LED, alimentatore sistema ottico) per 15, a partire dalla data di fattura, con riserva di modifiche accettabili a beneficio del progresso.</art_desc>
        <art_desc lang="nl">Decoratieve klassieke kegelarmatuur met leds voor opzetmontage. Met intelligent label voor het snel oproepen van armatuurgegevens door middel van de QR-Code. Met vermogensbeperking via stuurfase. Als er één stuurfase wordt uitgeschakeld, wordt de armatuurlichtstroom gereduceerd tot 50 %.  Masttop Ø 76 mm. Kan door middel van afzonderlijk te bestellen reduceerstukken ook gemonteerd worden op masten met top Ø 60 mm. Passende mast op aanvraag. Lichtpunthoogte max. 6000 mm. Maxi. montagehoogte: 6000 mm.  Optisch systeem uitgevoerd in multi-lens-technologie (MLT). Optisch systeem bestaande uit hoogefficiënte uv- en temperatuurbestendige ­ lenzen­systemen. Met asymmetrische brede lichtverdeling. Een afscherming voor inbouw achteraf aan de achterzijde/zijkant is te verkrijgen als afzonderlijk te bestellen toebehoren. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast, met stabilisatie van de lichtstroom aan het einde van de levensduur (CLO). Ledsysteem bestaande uit 4 ledmodules. Armatuurlichtstroom 3800 lm, aansluitvermogen 30 W, maximale lichtrendement van de armatuur 127 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra &gt; 70. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) &lt;= 5 SDCM. Andere LED-lichtkleuren op aanvraag verkrijgbaar. Gemiddelde opgegeven levensduur LCLO (tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Uitvoeringen met drietraps schakelaar voor het instellen van verschillende lichtstromen in optie verkrijgbaar. Knipperen: Pst LM &lt;= 1,0 bij volledige belasting. Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium, bovenkap van de armatuur uit corrosiebestendig aluminium, uiterst weerbestendig gepoederlakt. Kleur buitenzijde armatuurbehuizing en bovenkap diepzwart, vergelijkbaar met RAL 9005. Armatuurbovenkap binnenzijde wit gepoederlakt. Coating voor zeeklimaat op aanvraag. Afschermcilinder uit transparant zeer slagvast PMMA. Armatuurafdekking klikt vast in de onderhoudspositie als ze omhooggeschoven wordt. Mast beschikbaar op aanvraag. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP23, Beschermklasse lampcompartiment: IP65. slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK04. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): 25 °C Windweerstandsoppervlak Fw = 0,470 m2. Gewicht: 10,9 kg. Aansluitkabel aangesloten bij levering. Met geïsoleerd steunpunt voor de aardleiding. Lengte van de aansluitleiding: 6,0 m. Met elektronische transformator, schakelbaar Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Met aangesloten netsnoer van 6000 mm lang. Met geïsoleerd steunpunt voor de aardleiding. Het elektrisch blok met alle elektrische componenten kan zonder gereedschap vervangen worden. Stootspanningsvastheid Differential Mode / Common Mode: 6 kV / 10 kV. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat, optisch systeem) 15 jaar na factuurdatum, onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.</art_desc>
        <art_desc lang="pl">Ozdobna diodowa klasyczna oprawa sto?kowa do monta?u masztowego. Z inteligentn? etykiet? umo?liwiaj?c? szybki dost?p do informacji o oprawie za pomoc? kodu QR. Z redukcj? mocy przez faz? sterownicz?. Wy??czenie jednej fazy sterowniczej powoduje ustawienie strumienia ?wietlnego oprawy na 50%.  Wierzcho?ek masztu Ø 76 mm. Z zamawianymi oddzielnie redukcjami równie? do monta?u na masztach z czopem Ø 60 mm. Pasuj?cy maszt na zapytanie. Wysoko?? punktu ?wietlnego maks. 6000 mm. Maksymalna wysoko?? monta?u: 6000 mm.  Uk?ad optyczny wykonany w technologii wielosoczewkowej (MLT). Uk?ad optyczny oprawy sk?adaj?cy si? z wysokiej jako?ci odpornych na promieniowanie UV i wysok? temperatur? systemów soczewkowych. Z asymetrycznym, szerokim rozsy?em ?wiat?a. Pó?niejszy monta? os?ony tylnej/bocznej jest mo?liwy jako wyposa?enie dodatkowe, które nale?y zamówi? oddzielnie. Sta?y strumie? ?wietlny i barwa ?wiat?a oprawy ze stabilizacj? strumienia ?wietlnego na koniec okresu eksploatacji (CLO). System diodowy sk?adaj?cy si? z 4 modu?ów diodowych. Strumie? ?wietlny oprawy 3800 lm, pobór mocy 30 W, maksymalna skuteczno?? ?wietlna oprawy 127 lm/W. Barwa ?wiat?a bia?a neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogólny wska?nik oddawania barw (CRI) Ra &gt; 70. Tolerancja barwowa (initial MacAdam) &lt;= 5 SDCM. Inne kolory ?wiat?a LED dost?pne na zamówienie. ?redni okres trwa?o?ci znamionowej LCLO (tq 25 °C) = 100.000 h. ?ród?o ?wiat?a jest wymiennE zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporz?dzenie (UE) 2019/2020). Wersje z prze??cznikiem 3-stopniowym do ustawiania ró?nych strumieni ?wietlnych na zapytanie. Migotanie: Pst LM &lt;= 1,0 przy pe?nym obci??eniu. Korpus oprawy z ci?nieniowo formowanego aluminium, pokrywa oprawy z aluminium odpornego na korozj?, lakierowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne. Kolor korpusu oprawy i pokrywy: na zewn?trz g??boka czer?, podobny do RAL 9005. Pokrywa oprawy od wewn?trz lakierowana proszkowo na bia?o. Pow?oka zabezpieczaj?ca przed s?on? wod? na zamówienie. Klosz cylindryczny z bardzo odpornego na uderzenia PMMA, przezroczysty. Os?ona oprawy przesuwana do góry w samoustalaj?c? pozycj? serwisow?. Maszt dost?pny na zamówienie. Klasa ochronno?ci (EN 61140): II, stopie? ochrony (DIN EN 60529): IP23, Stopie? ochrony komory ?wietlnej: IP65. stopie? odporno?ci na uderzenia wed?ug IEC 62262: IK04. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): 25 °C Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw = 0,470 m2. Masa: 10,9 kg. Pod??czony fabrycznie przewód pod??czeniowy. Z izolowanym punktem przy??czeniowym przewodu uziemiaj?cego. D?ugo?? przewodu pod??czeniowego: 6,0 m. Z elektronicznym urz?dzeniem steruj?cym, prze??czalnym Zasilacz jest wymienny zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporz?dzenie (UE) 2019/2020). Z pod??czonym przewodem doprowadzaj?cym o d?. 6000 mm. Z izolowanym punktem przy??czeniowym przewodu uziemiaj?cego. Blok elektryczny z wszystkimi komponentami elektrycznymi, wymienialny bez u?ycia narz?dzi. Odporno?? na napi?cie udarowe Differential Mode / Common Mode: 6 kV / 10 kV. Produkt spe?nia podstawowe wymogi odno?nych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpiecze?stwie produktów i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezale?n? jednostk? certyfikuj?c?. Oprawa dost?pna przez 10 lat, cz??ci zamienne (modu? LED, zasilacz, uk?ad optyczny) przez 15 lat od daty sprzeda?y, z zastrze?eniem uzasadnionych zmian wynikaj?cych z rozwoju produktu.</art_desc>
        <variants/>
        <prod_group_id>3</prod_group_id>
        <file type="geo">
          <path>geo.xml</path>
        </file>
        <article type="lum">
          <art_number>LEO</art_number>
          <art_name lang="de">LEO</art_name>
          <art_name lang="en">LEO</art_name>
          <art_name lang="it">LEO</art_name>
          <art_name lang="es">LEO</art_name>
          <art_name lang="fr">LEO</art_name>
          <art_name lang="nl">LEO</art_name>
          <art_name lang="pl">LEO</art_name>
          <variants>
            <variant active="1">
              <var_number>1</var_number>
              <var_name lang="de">9871 AB2L-LR/3800-740 4G1S</var_name>
              <var_name lang="en">9871 AB2L-LR/3800-740 4G1S</var_name>
              <var_name lang="it">9871 AB2L-LR/3800-740 4G1S</var_name>
              <var_name lang="es">9871 AB2L-LR/3800-740 4G1S</var_name>
              <var_name lang="fr">9871 AB2L-LR/3800-740 4G1S</var_name>
              <var_name lang="nl">9871 AB2L-LR/3800-740 4G1S</var_name>
              <var_name lang="pl">9871 AB2L-LR/3800-740 4G1S</var_name>
              <file type="lvk">
                <path>9871_AB2L-LR_3800-740_4G1S.LDT</path>
              </file>
              <file type="pic">
                <path>9871_AB2L_LR_LED_WEB.png</path>
              </file>
              <file type="cad">
                <path>MS_9871_MLT_LED_DB.png</path>
              </file>
              <dimensions>
                <dim_y>0</dim_y>
                <dim_x>654</dim_x>
                <dim_z>100</dim_z>
                <lum_y>0</lum_y>
                <lum_x>654</lum_x>
                <lum_z_c0>100</lum_z_c0>
                <lum_z_c90>100</lum_z_c90>
                <lum_z_c180>100</lum_z_c180>
                <lum_z_c270>100</lum_z_c270>
              </dimensions>
              <electric>
                <equipment style="fixed">
                  <lampgroup lang="de">LED</lampgroup>
                  <lampgroup lang="en">LED</lampgroup>
                  <lampgroup lang="it">LED</lampgroup>
                  <lampgroup lang="es">LED</lampgroup>
                  <lampgroup lang="fr">LED</lampgroup>
                  <lampgroup lang="nl">LED</lampgroup>
                  <lampgroup lang="pl">LED</lampgroup>
                  <main_type>13</main_type>
                  <ballast>
                    <ballast_type>510</ballast_type>
                    <ballast_name lang="de">ET</ballast_name>
                    <ballast_name lang="en">ET</ballast_name>
                    <ballast_name lang="it">ET</ballast_name>
                    <ballast_name lang="es">ET</ballast_name>
                    <ballast_name lang="fr">ET</ballast_name>
                    <ballast_name lang="nl">ET</ballast_name>
                    <ballast_name lang="pl">ET</ballast_name>
                  </ballast>
                  <systemload>30</systemload>
                  <systemflux>3800</systemflux>
                  <color_temp>4000</color_temp>
                  <cri>70</cri>
                </equipment>
              </electric>
            </variant>
          </variants>
          <prod_group_id>3</prod_group_id>
          <geometry_link>LEO</geometry_link>
        </article>
      </article>
      <file type="pic">
        <path>987.png</path>
      </file>
    </family>
  </manufacturer>
</rolf_root>