<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rolf_root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="./xsd/ROLF-Schema.xsd">
  <general>
    <version>4</version>
    <application>TDS Light Data Generator</application>
    <language>9</language>
  </general>
  <manufacturer>
    <name>TRILUX</name>
    <member_id>trl</member_id>
    <checksum>#8&amp;6yDMeRj%7q2VV</checksum>
    <logo>
      <file type="pic">
        <path>tx_logo.png</path>
      </file>
    </logo>
    <family>
      <name lang="de">98...</name>
      <name lang="en">98...</name>
      <name lang="fr">98...</name>
      <name lang="it">98...</name>
      <name lang="pl">98...</name>
      <name lang="nl">98...</name>
      <name lang="es">98...</name>
      <fam_desc lang="de">981</fam_desc>
      <fam_desc lang="en">981</fam_desc>
      <fam_desc lang="es">981</fam_desc>
      <fam_desc lang="fr">981</fam_desc>
      <fam_desc lang="it">981</fam_desc>
      <fam_desc lang="nl">981</fam_desc>
      <fam_desc lang="pl">981</fam_desc>
      <url>https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=</url>
      <article type="lum">
        <art_number>6711040</art_number>
        <art_name lang="de">9811 RB6L-LRA/1800-740 3G1S ET</art_name>
        <art_name lang="en">9811 RB6L-LRA/1800-740 3G1S ET</art_name>
        <art_name lang="it">9811 RB6L-LRA/1800-740 3G1S ET</art_name>
        <art_name lang="es">9811 RB6L-LRA/1800-740 3G1S ET</art_name>
        <art_name lang="fr">9811 RB6L-LRA/1800-740 3G1S ET</art_name>
        <art_name lang="nl">9811 RB6L-LRA/1800-740 3G1S ET</art_name>
        <art_name lang="pl">9811 RB6L-LRA/1800-740 3G1S ET</art_name>
        <art_desc lang="de">Dekorative LED-Laterne für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.  Mastzopf Ø 76 mm. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet. Passender Mast auf Anfrage. Lichtpunkthöhe max. 8000 mm. Maximale Montagehöhe: 8000 mm.  Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgeführt. Leuchtenoptik bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbeständigen Linsensystemen. Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Zur flexiblen Anpassung an kundenspezifische Beleuchtungsaufgaben stehen weitere Abstrahlcharakteristiken zur Verfügung. Der nachträgliche Einbau einer rückseitigen / seitlichen Abschirmung ist als separat zu bestellendes Zubehör möglich. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt, mit Lichtstromkonstanthaltung am Ende der Lebensdauer (CLO). LED-System bestehend aus 3 LED-Modulen. Bemessungslichtstrom 1800 lm, Bemessungsleistung 14 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 129 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, Auf Anfrage auch in Tunable White Ausführung (2200 K - 4000 K) erhältlich. allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra &gt; 70. Farborttoleranz (initial MacAdam) &lt;= 5 SDCM. Weitere LED-Lichtfarben auf Anfrage verfügbar. Mittlere Bemessungslebensdauer LCLO (tq 25 °C) = 100.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Ausführungen mit 3-Stufen-Schalter zur Einstellung unterschiedlicher Lichtströme auf Anfrage. Flimmern: Pst LM &lt;= 1,0 bei Volllast. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, Leuchtendach aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochwetterfest pulverbeschichtet. Farbe Leuchtenkörper und Leuchtendach außen tiefschwarz, ähnlich RAL 9005. Leuchtendach innen weiß pulverbeschichtet. Seewetter geeignete Beschichtung auf Anfrage. Abschlusszylinder aus hochschlagzähem PMMA, klar. Leuchtenabdeckung in selbstarretierende Service-Position hochschiebbar. Mast auf Anfrage erhältlich. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP23, Schutzart Lampenraum: IP65. Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK04. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 25 °C Windangriffsfläche Fw = 0,470 m2. Gewicht: 9,9 kg. Werkseitig angeschlossene Anschlussleitung. Länge der Anschlussleitung: 6,0 m. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Elektroblock mit allen elektrischen Komponenten werkzeuglos austauschbar. Stoßspannungsfestigkeit Differential Mode / Common Mode: 6 kV / 10 kV. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.</art_desc>
        <art_desc lang="en">Decorative LED lantern for post-top mounting. With an intelligent label for quick access to luminaire information by means of QR code. With self-regulating power reduction via integral evaluation electronics.Reduction of luminaire luminous flux to 50 % for a time period of 7 hours (-2 h/+5 h). The central point of the switch-on duration is defined new on a daily basis .  Post spigot Ø 76 mm. Also suitable for mounting to posts with spigot Ø 60 mm via reduction pieces to be ordered separately. Matching post on request. Mounting height max. 8000 mm. Max. mounting height: 8000 mm.  Optical system with Multi-Lens Technology. Luminaire optic consists of highly efficient, UV and temperature-resistant lens systems. With rotationally symmetric wide light distribution. Further beam characteristics are available for flexible adaptation to customer-specific lighting tasks. Retrofitting a rear / side shield is possible as an accessory to be ordered separately. Luminaire luminous flux and light color fixed, with luminous flux stabilization at end of life (CLO). LED system consisting of 3 LED modules. Luminaire luminous flux 1800 lm, connected load 14 W, maximum luminous efficiency of luminaire 129 lm/W. Light colour neutral white, correlated colour temperature (CCT) 4000 K, Available on request also in a Tunable White version (2200 K ? 4000 K). general colour rendering index (CRI) Ra &gt; 70. Colour locus tolerance (initial MacAdam) &lt;= 5 SDCM. Further LED light colours available on request. Mean rated service life LCLO (tq 25 °C) = 100,000 h. The light source is replaceable according to the ecodesign requirements (VO (EU) 2019/2020). Versions with 3-level switch for adjusting various luminous flux options on request. Flicker: Pst LM &lt;= 1.0 at full load. Luminaire body of die-cast aluminium, luminaire canopy of corrosion-resistant aluminium, powder-coated highly weather resistant. Colour of outer luminaire body and luminaire top deep black, similar to RAL 9005. Luminaire top white powder-coated on inside. Sea weather-suitable coating on request. Cylindrical cover of impact-resistant PMMA, clear. Luminaire cover in lock-in service position can be pushed upwards. Mast available upon request. Safety class (EN 61140): II, protection rating (DIN EN 60529): IP23, Protection rating of lamp compartment: IP65. impact resistance level in accordance with IEC 62262: IK04. Permissible ambient temperature (ta): 25 °C Windage area Fw = 0,470 m2. Weight: 9,9 kg. Factory-fitted connection cable. Length of connection cable: 6.0 m. With electronic transformer, switchable. The control gear unit is replaceable in accordance with the ecodesign requirements (VO (EU) 2019/2020). Electrical block contains all electric components, can be replaced without tools. Surge voltage resistance Differential Mode / Common Mode: 6 kV / 10 kV. The luminaire complies with the fundamental requirements of applicable EU regulations and product safety legislation and bears the CE symbol. The luminaire is also ENEC-certified by an independent testing authority. Luminaire available for 10 years, spare parts (LED module, control gear unit, optical system) for 15 years from date of invoice, subject to reasonable modifications in the interests of progress.</art_desc>
        <art_desc lang="es">Farola LED decorativa para un montaje superpuesto en mástiles. Con una etiqueta inteligente para la consulta rápida de la información de la luminaria a través del código QR. Con reducción autárquica de la potencia a través de un sistema electrónico de evaluación integrado. Reducción del flujo luminoso de las luminarias al 50 % durante un tiempo de 7 horas (-2h/+5h). El valor medio de la duración de encendido se determina cada día de nuevo.  Cima de poste Ø 76 mm. Utilizando tubos de reducción a pedir por separado, también apto para el montaje en mástiles con cimas de poste de Ø 60 mm. Mástil adecuado a petición. Altura del punto de luz máx. 8000 mm. Máx. altura de montaje: 8000 mm.  Sistema óptico equipado con tecnología Multi-Lens (MLT). Óptica de la luminaria compuesta por unos sistemas de lentes altamente eficientes y resistentes a la radiación ultravioleta y al calor. Con una distribución ancha y con simetría rotacional de las intensidades luminosas. Para una adaptación flexible a las tareas de iluminación están a su disposición otras características de iluminación. Es posible un montaje posterior del apantallamiento trasero/lateral con un accesorio a pedir por separado. Flujo luminoso y color de la luz fijos, con estabilización del flujo luminoso al final de la vida útil (CLO). Sistema LED compuesto por 3 módulos LED. Flujo luminoso de las luminarias 1800 lm, potencia conectada 14 W, rendimiento luminoso maxima de la luminaria 129 lm/W. Color de luz color blanco neutro, temperatura del color (CCT) 4000 K, Disponible bajo pedido también en versión Tunable White (2200 K ? 4000 K). indice de reproducción cromática general (CRI) Ra &gt; 70. Tolerancia de color (inicialmente MacAdam) &lt;= 5 SDCM. Otros colores de luz LED disponibles bajo pedido. Vida útil nominal media LCLO (tq 25 °C) = 100.000 h. La fuente de luz puede ser sustituida acorde con los requisitos del diseño ecológico (VO (UE) 2019/2020). Versiones con interruptor de 3 niveles para el ajuste de diferentes flujos luminosos bajo solicitud. Centelleo: Pst LM &lt;= 1,0 con carga completa. Cuerpo de luminaria fabricado en aluminio colado a presión, techo de luminaria de aluminio anticorrosivo, altamente resistente a la intemperie, lacado en polvo. Exterior del cuerpo de luminaria y del techo de luminaria de color negro oscuro, similar a RAL 9005. Interior del techo de luminaria de color blanco, lacado en polvo. A petición, con un recubrimiento apto para el uso marino. Cilindro terminal fabricado en PMMA altamente resistente al impacto, transparente. Recubrimiento de luminarias deslizable hacia arriba hasta que encaje en la posición de servicio . Mástil disponible a petición . Clase de protección (EN 61140): II, grado de protección (DIN EN 60529): IP23, Grado de protección del compartimiento de la lámpara: IP65. grado de la resistencia al impacto según IEC 62262: IK04. Temperatura ambiental admisible de entre (ta): 25 °C Superficie atacada por el viento Fw = 0,470 m2. Peso de: 9,9 kg. Cable de conexión conectado de fábrica. Longitud del cable de conexión: 6,0 m. Con transformador electrónico, conmutable. El equipamiento eléctrico puede sustituirse según los requisitos del diseño ecológico (VO (EU) 2019/2020). Bloque eléctrico con todos los componentes eléctricos, sustituibles sin necesidad de herramientas. Resistencia a la tensión transitoria modo diferencial / modo común: 6 kV / 10 kV. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE. Además, la luminaria dispone de la certificación ENEC otorgada por un organismo de auditoría independiente. La luminaria estará disponible durante 10 años, y las piezas de recambio (módulo LED, equipamiento eléctrico y sistema óptico) durante 15 años a partir de la fecha de la factura, reservándonos el derecho a modificaciones aceptables que sirvan para el progreso.</art_desc>
        <art_desc lang="fr">Lanterne LED décorative pour montage sur mât droit. Avec label intelligent permettant de consulter rapidement les informations sur les luminaires via code QR. Avec réduction de la puissance autonome via l'électronique d'évaluation intégrée.Réduction du flux lumineux de 50 % pour 7 heures (-2 h/+5 h). La valeur centrale de la durée d?allumage sera redéfinie quotidiennement.  Tête du mât Ø 76 mm. Convenant également à un montage sur des mâts à tête Ø 60 mm, au moyen des adaptateurs de réduction à commander séparément. Mât adapté sur demande. Hauteur utile maximum 8000 mm. Hauteur de montage max.: 8000 mm.  Système optique réalisé en technologie Multi Lens. Optique du luminaire composée d?un système de lentilles hautement efficace, résistant aux UV et aux températures extrêmes. À répartition à symétrie en rotation extensive des intensités lumineuses. D?autres faisceaux sont disponibles pour une adaptation flexible à des tâches d?éclairage personnalisées client. Le montage ultérieur d'un blindage arrière / latéral est possible en tant qu'accessoire à commander séparément. Flux lumineux du luminaire et couleur de lumière fixes, avec maintien du flux lumineux en fin de vie (CLO). Système LED comprenant 3 modules LED. Flux lumineux du luminaire 1800 lm, puissance raccordée 14 W, rendement lumineux maximale du luminaire 129 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, Disponible sur demande également en version Tunable White (2200 K ? 4000 K). indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra &gt; 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) &lt;= 5 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne LCLO (tq 25 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Sur demande : versions dotées d?un interrupteur trois positions pour le réglage de différents flux lumineux. Scintillement : Pst LM &lt;= 1,0 à pleine charge. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression, toit de luminaire en aluminium résistant à la corrosion, haute résistance aux intempéries, revêtement poudré. Couleur extérieure du corps et du toit de luminaire : noir profond analogue à RAL 9005. Toit du luminaire, blanc à l?intérieur, revêtement poudré. Revêtement convenant à un climat maritime, sur demande. Cylindre de fermeture en PMMA à haute résistante aux chocs, clair. Recouvrement de luminaire pouvant être glissé vers le haut dans une position de service autobloquante. Mât disponible sur demande. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP23, Indice de protection du compartiment de la lampe: IP65. degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK04. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Surface exposée au vent Fw = 0,470 m2. Poids: 9,9 kg. Câble de connexion raccordé en usine. Longueur du câble d?alimentation: 6,0 m. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Bloc électrique avec tous ses composants électriques, remplaçables sans outil. Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 6 kV / 10 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant. Le luminaire est disponible pendant 10 ans, les pièces de rechange (module LED, appareillage, système optique) sont disponibles pendant 15 ans après la date de facturation, sous réserve de modifications en vue d'améliorer nos produits.</art_desc>
        <art_desc lang="it">Lampione decorativo a LED per montaggio su palo dritto. Con etichetta intelligente per la rapida consultazione di informazioni sull'apparecchio mediante codice QR. Con funzione di riduzione potenza "autarchica" tramite sistema di valutazione elettronico integrato.Riduzione del flusso luminoso dell'apparecchio al 50% per un tempo di 7 ore (-2h/+5h). Il punto medio del periodo di durata di inserimento viene ridefinito ogni giorno.  Imbocco palo Ø 76 mm. Grazie a riduttori da ordinare separatamente, adatto anche al montaggio su pali con imbocco Ø 60 mm. Palo adatto su richiesta. Altezza dei punti luminosi mass. 8000 mm. Altezza massima di montaggio: 8000 mm.  Sistema ottico in versione Multi Lens Technology (MLT). Ottica apparecchio costituita da efficientissimi sistemi a lenti resistenti agli UV e alle temperature. Con distribuzione della luce a fascio largo rotosimmetrico. Per permettere un adattamento flessibile ad esigenze di illuminazione specifiche al cliente sono disponibili altre caratteristiche di emissione. L'incasso a posteriori di una schermatura posteriore / laterale è possibile come accessorio da ordinare separatamente. Flusso luminoso e colore della luce fissi, con stabilizzazione del flusso luminoso a fine vita (CLO). Sistema a LED costituito da 3 moduli LED. Flusso luminoso apparecchio 1800 lm, potenza assorbita 14 W, efficienza luminosa massima dell'apparecchio 129 lm/W. Colore della luce bianco neutro, temperatura del colore (CCT) 4000 K, Disponibile su richiesta anche nella versione Tunable White (2200 K ? 4000 K). indice di resa cromatica generale (CRI) Ra &gt; 70. Tolleranza cromatica (iniziale MacAdam) &lt;= 5 SDCM. Altri colori di luce LED disponibili su richiesta. Durata utile di riferimento media LCLO (tq 25 °C) = 100.000 h. La sorgente luminosa è intercambiabile conformemente ai requisiti previsti dal regolamento europeo Ecodesign (2019/2020). Modelli con interruttori a 3 livelli per l'installazione di svariati flussi d'illuminazione a richiesta. Sfarfallio: Pst LM &lt;= 1,0 a pieno carico. Corpo apparecchio in pressofusione di alluminio, copertura dell'apparecchio in alluminio resistente alla corrosione, rivestito con vernice a polvere ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Colore corpo e copertura apparecchio esternamente in nero carbone, simile RAL 9005. Copertura dell'apparecchio internamente in bianco, rivestita con vernice a polvere. Rivestimento adatto a clima marino su richiesta. Cilindro di chiusura in PMMA altamente antiurto, trasparente. Diffusore sollevabile a scorrimento in posizione di manutenzione autobloccante. Albero disponibile su richiesta. Classe di isolamento (EN 61140): II, grado di protezione (DIN EN 60529): IP23, Grado di protezione vano lampada: IP65. grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK04. Temperatura ambiente ammessa (ta): 25 °C Superficie esposta al vento Fw = 0,470 m2. Peso: 9,9 kg. Cavo di allacciamento già collegato in fabbrica. Lunghezza della linea di collegamento: 6,0 m. Con alimentatore, commutabile. L'alimentatore è intercambiabile conformemente ai requisiti previsti dal regolamento europeo Ecodesign (2019/2020). Blocco elettrico con tutti i componenti elettrici sostituibile senza l'uso di attrezzi. Resistenza alle sovratensioni Differential Mode / Common Mode: 6 kV / 10 kV. L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. L'apparecchio è anche certificato da un organismo indipendente ENEC. Apparecchio disponibile per 10 anni, ricambi (modulo LED, alimentatore sistema ottico) per 15, a partire dalla data di fattura, con riserva di modifiche accettabili a beneficio del progresso.</art_desc>
        <art_desc lang="nl">Decoratieve ledlantaarn voor opzetmontage. Met intelligent label voor het snel oproepen van armatuurgegevens door middel van de QR-Code. Met autarkische vermogensbeperking door middel van geïntegreerde elektronische signaalverwerkingseenheid. Beperking van de armatuurlichtstroom tot 50% voor een periode van 7 uur (-2h/+5h). Het middelpunt van de inschakelduur wordt dagelijks opnieuw bepaald.  Masttop Ø 76 mm. Kan door middel van afzonderlijk te bestellen reduceerstukken ook gemonteerd worden op masten met top Ø 60 mm. Passende mast op aanvraag. Lichtpunthoogte max. 8000 mm. Maxi. montagehoogte: 8000 mm.  Optisch systeem uitgevoerd in multi-lens-technologie (MLT). Optisch systeem bestaande uit hoogefficiënte uv- en temperatuurbestendige ­ lenzen­systemen. Met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling. Extra stralingskarakteristieken beschikbaar voor een flexibele aanpassing aan klantspecifieke verlichtingstaken. Een afscherming voor inbouw achteraf aan de achterzijde/zijkant is te verkrijgen als afzonderlijk te bestellen toebehoren. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast, met stabilisatie van de lichtstroom aan het einde van de levensduur (CLO). Ledsysteem bestaande uit 3 ledmodules. Armatuurlichtstroom 1800 lm, aansluitvermogen 14 W, maximale lichtrendement van de armatuur 129 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, Op aanvraag ook verkrijgbaar in Tunable White-uitvoering (2200 K ? 4000 K). algemene kleurweergave-index (CRI) Ra &gt; 70. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) &lt;= 5 SDCM. Andere LED-lichtkleuren op aanvraag verkrijgbaar. Gemiddelde opgegeven levensduur LCLO (tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Uitvoeringen met drietraps schakelaar voor het instellen van verschillende lichtstromen in optie verkrijgbaar. Knipperen: Pst LM &lt;= 1,0 bij volledige belasting. Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium, bovenkap van de armatuur uit corrosiebestendig aluminium, uiterst weerbestendig gepoederlakt. Kleur buitenzijde armatuurbehuizing en bovenkap diepzwart, vergelijkbaar met RAL 9005. Armatuurbovenkap binnenzijde wit gepoederlakt. Coating voor zeeklimaat op aanvraag. Afschermcilinder uit transparant zeer slagvast PMMA. Armatuurafdekking klikt vast in de onderhoudspositie als ze omhooggeschoven wordt. Mast beschikbaar op aanvraag. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP23, Beschermklasse lampcompartiment: IP65. slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK04. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): 25 °C Windweerstandsoppervlak Fw = 0,470 m2. Gewicht: 9,9 kg. Aansluitkabel aangesloten bij levering. Lengte van de aansluitleiding: 6,0 m. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Het elektrisch blok met alle elektrische componenten kan zonder gereedschap vervangen worden. Stootspanningsvastheid Differential Mode / Common Mode: 6 kV / 10 kV. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat, optisch systeem) 15 jaar na factuurdatum, onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.</art_desc>
        <art_desc lang="pl">Ozdobna latarnia diodowa do monta?u masztowego. Z inteligentn? etykiet? umo?liwiaj?c? szybki dost?p do informacji o oprawie za pomoc? kodu QR. Z niezale?n? redukcj? mocy poprzez zintegrowany elektroniczny uk?ad analizuj?cy. Redukcja strumienia ?wietlnego oprawy do 50% przez okres 7 godzin (-2 h/+5 h).  Wierzcho?ek masztu Ø 76 mm. Z zamawianymi oddzielnie redukcjami równie? do monta?u na masztach z czopem Ø 60 mm. Pasuj?cy maszt na zapytanie. Wysoko?? punktu ?wietlnego maks. 8000 mm. Maksymalna wysoko?? monta?u: 8000 mm.  Uk?ad optyczny wykonany w technologii wielosoczewkowej (MLT). Uk?ad optyczny oprawy sk?adaj?cy si? z wysokiej jako?ci odpornych na promieniowanie UV i wysok? temperatur? systemów soczewkowych. Z obrotowo symetrycznym, szerokim rozsy?em ?wiat?a. Do elastycznego dostosowania do wymogów klienta oferowane s? inne charakterystyki rozsy?u ?wiat?a. Pó?niejszy monta? os?ony tylnej/bocznej jest mo?liwy jako wyposa?enie dodatkowe, które nale?y zamówi? oddzielnie. Sta?y strumie? ?wietlny i barwa ?wiat?a oprawy ze stabilizacj? strumienia ?wietlnego na koniec okresu eksploatacji (CLO). System diodowy sk?adaj?cy si? z 3 modu?ów diodowych. Strumie? ?wietlny oprawy 1800 lm, pobór mocy 14 W, maksymalna skuteczno?? ?wietlna oprawy 129 lm/W. Barwa ?wiat?a bia?a neutralna, temperatura barwowa 4000 K, Dost?pna na ?yczenie równie? w wersji Tunable White (2200 K ? 4000 K). ogólny wska?nik oddawania barw (CRI) Ra &gt; 70. Tolerancja barwowa (initial MacAdam) &lt;= 5 SDCM. Inne kolory ?wiat?a LED dost?pne na zamówienie. ?redni okres trwa?o?ci znamionowej LCLO (tq 25 °C) = 100.000 h. ?ród?o ?wiat?a jest wymiennE zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporz?dzenie (UE) 2019/2020). Wersje z prze??cznikiem 3-stopniowym do ustawiania ró?nych strumieni ?wietlnych na zapytanie. Migotanie: Pst LM &lt;= 1,0 przy pe?nym obci??eniu. Korpus oprawy z ci?nieniowo formowanego aluminium, pokrywa oprawy z aluminium odpornego na korozj?, lakierowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne. Kolor korpusu oprawy i pokrywy: na zewn?trz g??boka czer?, podobny do RAL 9005. Pokrywa oprawy od wewn?trz lakierowana proszkowo na bia?o. Pow?oka zabezpieczaj?ca przed s?on? wod? na zamówienie. Klosz cylindryczny z bardzo odpornego na uderzenia PMMA, przezroczysty. Os?ona oprawy przesuwana do góry w samoustalaj?c? pozycj? serwisow?. Maszt dost?pny na zamówienie. Klasa ochronno?ci (EN 61140): II, stopie? ochrony (DIN EN 60529): IP23, Stopie? ochrony komory ?wietlnej: IP65. stopie? odporno?ci na uderzenia wed?ug IEC 62262: IK04. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): 25 °C Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw = 0,470 m2. Masa: 9,9 kg. Pod??czony fabrycznie przewód pod??czeniowy. D?ugo?? przewodu pod??czeniowego: 6,0 m. Z elektronicznym zasilaczem, z mo?liwo?ci? prze??czania. Zasilacz jest wymienny zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporz?dzenie (UE) 2019/2020). Blok elektryczny z wszystkimi komponentami elektrycznymi, wymienialny bez u?ycia narz?dzi. Odporno?? na napi?cie udarowe Differential Mode / Common Mode: 6 kV / 10 kV. Produkt spe?nia podstawowe wymogi odno?nych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpiecze?stwie produktów i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezale?n? jednostk? certyfikuj?c?. Oprawa dost?pna przez 10 lat, cz??ci zamienne (modu? LED, zasilacz, uk?ad optyczny) przez 15 lat od daty sprzeda?y, z zastrze?eniem uzasadnionych zmian wynikaj?cych z rozwoju produktu.</art_desc>
        <variants/>
        <prod_group_id>3</prod_group_id>
        <file type="geo">
          <path>geo.xml</path>
        </file>
        <article type="lum">
          <art_number>LEO</art_number>
          <art_name lang="de">LEO</art_name>
          <art_name lang="en">LEO</art_name>
          <art_name lang="it">LEO</art_name>
          <art_name lang="es">LEO</art_name>
          <art_name lang="fr">LEO</art_name>
          <art_name lang="nl">LEO</art_name>
          <art_name lang="pl">LEO</art_name>
          <variants>
            <variant active="1">
              <var_number>1</var_number>
              <var_name lang="de">9811 RB6L-LRA/1800-740 3G1S ET</var_name>
              <var_name lang="en">9811 RB6L-LRA/1800-740 3G1S ET</var_name>
              <var_name lang="it">9811 RB6L-LRA/1800-740 3G1S ET</var_name>
              <var_name lang="es">9811 RB6L-LRA/1800-740 3G1S ET</var_name>
              <var_name lang="fr">9811 RB6L-LRA/1800-740 3G1S ET</var_name>
              <var_name lang="nl">9811 RB6L-LRA/1800-740 3G1S ET</var_name>
              <var_name lang="pl">9811 RB6L-LRA/1800-740 3G1S ET</var_name>
              <file type="lvk">
                <path>9811_RB6L-LRA_1800-740_3G1S_ET.LDT</path>
              </file>
              <file type="pic">
                <path>9811_MLT_Neu_DB_WEB.png</path>
              </file>
              <file type="cad">
                <path>MS_9811_MLT_LED_DB.png</path>
              </file>
              <dimensions>
                <dim_y>0</dim_y>
                <dim_x>770</dim_x>
                <dim_z>100</dim_z>
                <lum_y>0</lum_y>
                <lum_x>230</lum_x>
                <lum_z_c0>100</lum_z_c0>
                <lum_z_c90>100</lum_z_c90>
                <lum_z_c180>100</lum_z_c180>
                <lum_z_c270>100</lum_z_c270>
              </dimensions>
              <electric>
                <equipment style="fixed">
                  <lampgroup lang="de">LED</lampgroup>
                  <lampgroup lang="en">LED</lampgroup>
                  <lampgroup lang="it">LED</lampgroup>
                  <lampgroup lang="es">LED</lampgroup>
                  <lampgroup lang="fr">LED</lampgroup>
                  <lampgroup lang="nl">LED</lampgroup>
                  <lampgroup lang="pl">LED</lampgroup>
                  <main_type>13</main_type>
                  <ballast>
                    <ballast_type>510</ballast_type>
                    <ballast_name lang="de">ET</ballast_name>
                    <ballast_name lang="en">ET</ballast_name>
                    <ballast_name lang="it">ET</ballast_name>
                    <ballast_name lang="es">ET</ballast_name>
                    <ballast_name lang="fr">ET</ballast_name>
                    <ballast_name lang="nl">ET</ballast_name>
                    <ballast_name lang="pl">ET</ballast_name>
                  </ballast>
                  <systemload>14</systemload>
                  <systemflux>1800</systemflux>
                  <color_temp>4000</color_temp>
                  <cri>70</cri>
                </equipment>
              </electric>
            </variant>
          </variants>
          <prod_group_id>3</prod_group_id>
          <geometry_link>LEO</geometry_link>
        </article>
      </article>
      <file type="pic">
        <path>981.png</path>
      </file>
    </family>
  </manufacturer>
</rolf_root>